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Förtöjning av fartyg vid kajer 520-521
	
1. [bookmark: _Toc207630908]Syfte
Rutinen syftar till säkerförtöjning av fartyg på kaj 520 och kaj 521 då det uppstår vattenturbulens i bassängen i samband med ankomst av bilfartyg till kaj 600 och kaj 601 
2. [bookmark: _Toc207630909]Omfattning
Förtöjning av fartyg på kaj 520 och 521
3. [bookmark: _Toc207630910]Ansvar
Energy Port Operations och Harbor Master Officer 
4. [bookmark: _Toc207630911]Beskrivning
Fartyg upp till 16000 ton DW skall använda minst två förändor, två akterändor, två tvärända för och akter samt ett spring för och akter.  (2-2-2) 
Fartyg över 16000 ton DW skall ha minst tre för/akterändor, två tvärändar för och akter samt två spring för och akter. (3-2-2)
Alla trossar på samma pollare/krok skall vara av enhetligt material. 
Samtliga trossar skall ha minsta längd på 110 meter samt vara av lämplig dimension anpassat efter fartyget. Förtöjningarna skall passas så att de alltid hålls sträckta. 
Port Control meddelar Port Officer i Skarvik 1h innan när fartyg är planerad för ankomst/avgång på kaj600 eller 601. Port Officer kontaktar då fartyget/kajvakten samt Preem kontrollrum. 
Syftet är att fartyget ska kunna förbereda sig och se över förtöjningar. Preem kontrollrum ska också få informationen så att de vid behov snabbt ska kunna stoppa produktionen. 
[bookmark: _Hlk502652116]Vid ankomst/avgång av fartyg över 190m med medelvind överstigande 12 m/s ska lastning/lossning stoppas på både kaj520/521. 

5. [bookmark: _Toc207630912]Koppling/beroende till andra dokument
Manifold mooringplan kaj 520 och kaj 521
6. [bookmark: _Toc207630913]Bilagor
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